Thực hành phần Socket TCP

**Server IP**: 10.170.46.188

**Port**: **11310**

**I/O phía Server**:

1. DataOutputStream
2. ObjectInputStream
3. DataInputStream
4. ObjectOutputStream

**Protocol**: Gửi --------------> Nhận: Dữ liệu

1. Client --------------> Server : masv - String

2. Client <-------------- Server : Student - Object (*Mới chỉ thiết lập maSV, Client nhận và thiết lập các trường còn lại)*

3. Client -------------- > Server : Student (*Đã được thiết lập đầy đủ các trường)*

4. Client --------------> Server : hovaten - String

5. Client --------------> Server : nhom - int

6. Client -------------> Server : Answer (chứa Student đã được thiết lập đầu đủ thông tin)

 

*serialVersionUID = 11L* với Student

*serialVersionUID = 22L* với Answer